**ELEKTRİK İŞLERİNDE**

**İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI**

**Elektrikle ilgili tehlikeli bir durum tespit edildiğinde acilen ilgili personele haber verilir!**

**Tekniğine uygun olmayan elektrik tesisatının kullanımına izin verilmez!**

**Yalnızca eğitimli, yetkili, sorumlu personel, kişiler ve/veya firmalar elektrikli donanım ve devreler üzerinde bakım ve tamir yapacaktır!**

• Çalışma öncesi ilgili personel için iş için uygun ve gerekli olan tüm Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Güvenliği ekipmanları idare tarafından temin edilecek, personelin bu ekipmanlar ile çalışması sağlanacaktır.

• Elektriği kesilmemiş bir donanım veya sistem üzerinde tamirat yapılmayacaktır.

• Elektriğin kesildiği pano veya şalter üzerine ***“DİKKAT BAKIM VAR”*** levhası asılacaktır.

• Elektrikli aleti ve kablosunu kullanmadan önce kontrol edilecektir.

• Kablodan çekerek fişi prizden ayırmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.

• Kabloları sıcak yüzeylerden ve keskin kenarlardan geçirmeyin.

• Hatalı fiş ve prizleri kullanmayın.

• Kusurlu bir donanım tespit edildiğinde derhal servisten çekin.

• Tüm elektrik panolarına ve güç kaynaklarına uygun uyarı levhaları asılacaktır.

• Ana elektrik tesisatının bulunduğu yerlere sadece yetkili personel girecektir.

• Tamir durumu hariç, elektrik panolarının kapakları kapalı tutulacaktır.

• Kimyasal maddeler, parlayıcı ve yanıcı maddeler elektrik panolarının yakınına depolanmayacaktır.

• Elektrik panolarına, kontrol kutularına veya acil durum şalterlerine ulaşımı engelleyecek şekilde malzeme stoklanmayacaktır.

• Tüm panolar topraklanacak ve topraklaması olmayan el aleti kullanılmayacaktır.

• Muhafazası olmayan taşlama motoru kesinlikle kullanılmayacaktır.

• El aletleri düşebilecekleri yerlere konulmayacaktır.

• Elektrik kablolarının takılmalara ve dolayısıyla düşme kazalarına sebep olmaması için tedbir alınacaktır.

• El aletleriyle çalışırken koruyucu donanım kullanılacaktır.

• El aletleriyle çalışırken bir yere uzanmaya çalışmayın. Ayaklarınızı dengeli ve sağlam basın.

• Kullanmadığınız zaman elektrikli el aletlerini önce açma kapatma düğmesinden kapatın ve sonra fişi prizden ayırın.

• Çalışmanız bittiğinde parmağınızı el aletinin tetiği üzerinde tutmayın.

• Kusurlu veya emniyetli olmayan aletleri yenileriyle değiştirin.

• Yüksekte çalışırken el aletini düşme riskine karşı bağlayın. Ayrıca personelin takılarak düşmesini önlemek için el aletlerini geçiş yollarına ve yürüme yollarına gelişi güzel bırakmayın.

• Aletleri bir yerden başka bir yere atmayın.

• Elden kaymayı önlemek için aletler temiz tutulacak, gres ve yağ bulaşmasına izin verilmeyecektir.

• Elektrikli el aletlerinin kablosu aleti bir yerden sarkıtmak veya çekmek için kullanılmayacaktır.

• Elektrikli aletleri kullanırken ıslak veya nemli zeminler üzerinde durulmayacaktır.

• Kaza durumunda derhal ***“Acil Çağrı Merkezi”*** aranacaktır.

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Gereğinde ilave ediniz.)

Not:

* Her sayfa parafe edilir.
* İlgili tüm personele ıslak imza ile tebliğ edilir.
* Kurum İSG dosyasında saklanır.

**Acil Çağrı Merkezi**

**112**

Hazırlayan

……………………………………

(İSG Sorumlusu)

….. / ….. / ……….

……………………………………

(İşveren / Okul-Kurum Müdürü)